Descriptif pour appel d’offre
Ouvrant à l’aspect traditionnel, en plan semi-uni, comme Finstral FIN-Window Step-line 77 PVC-PVC ou équivalent.
Vous trouverez ici le texte descriptif pour le modèle de votre choix. Veuillez supprimer tout équipement non désiré et ajouter les valeurs de performance requises (marquées en rouge). Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre responsable prescription : [fintral.com/planerberater]
L’extérieur
Esthétique
Matériau
- PVC (PVC-U sans plastifiant, sans mousse, tous les profilés principaux avec épaisseur des parois extérieures de classe A selon EN 12608-1, profilés clairs (blanc, blanc antique, blanc perlé) avec résistance aux intempéries et tenue des couleurs pour la zone climatique S (climat chaud) selon EN 12608-1, profilés clairs avec résistance aux chocs par masse tombante classe II selon EN 12608-1)
Couleur/surface
Teintes du cadre
- extra-lisse (surface compactée qui réduit l’impact des micropores sensibles à la saleté) : blanc
- satiné (effet imprimé directement en surface sans film collé, profilé teinté dans la masse) : blanc, gris soie, gris
- veiné (effet imprimé directement en surface sans film collé, profilé teinté dans la masse) : blanc, blanc antique, blanc perlé
- structure bois (film thermo-soudé au profil, surfaces veinées, profil teinté dans la masse) : castagno, chêne, noyer
Teintes du joint de vitrage
- gris clair pour des teintes de cadre en blanc, blanc antique, blanc perlé, gris soie
- noir pour cadres en gris, noyer
- assortie pour cadres en teinte castagno, chêne
Formes
Épaisseur dormant
- 77 mm
Aspect extérieur de l’ouvrant
- ouvrant à l’aspect traditionnel, en plan semi-uni comme Finstral Step-line ou équivalent
- partie visible de l’ouvrant : 31 mm
Exécution semi-fixe
- deux vantaux avec battement classique semi-fixe
Éléments de décoration
Petits-bois
- petits bois collés Classic (avec intercalaire de vitrage) dans la teinte de l’ouvrant
- petits bois collés Style (avec intercalaire de vitrage) dans la teinte de l’ouvrant
- petit-bois intégrés au vitrage (9, 18 ou 26 mm)
Panneaux (pour champs fixes)
- panneaux lisses, rainurés et plate-bande (dans les teintes des profils)
- panneaux en verre émaillé (10 teintes)
- panneaux en résine synthétique (5 décors)
- panneaux en céramique (9 décors)
Éléments de décoration
- profils de décoration dans la teinte de la fenêtre
Protection
Effraction
Protection standard contre les effractions
- 4 points de verrouillage avec rouleaux champignon de grande qualité
Sécurité complémentaire
- ferrage de sécurité sur tout le périmètre, avec 85 cm maximum entre chaque point de verrouillage.
- vitrage de sécurité feuilleté classe P2A, P4A ou P5A
- poignée avec serrure, poignée à bouton ou poignée à pression
- plaque anti-perforation du mécanisme de la poignée
- capteur de surveillance électronique
Soleil/chaleur
Vitrages de protection solaire
- comme Finstral Mediterran 2 ou équivalent : Ug 1,1 W/m2K, g 0,48, LT 0,74
- comme Finstral Mediterran 3 ou équivalent : Ug 0,6 W/m2K, g 0,44, LT 0,67
- comme Finstral Sun-Block 2 ou équivalent : Ug 1,1 W/m2K, g 0,28, LT 0,60
- comme Finstral Sun-Block 3 ou équivalent : Ug 0,6 W/m2K, g 0,26, LT 0,54
Autres solutions d’occultation
- volet roulant
- occultation textile
- brise-soleil orientable
- volet battant
- volet coulissant
- volet coulissant repliable
Regards
- vitrages ornementaux (12 designs)
Insectes
- moustiquaire fixe
- moustiquaire avec cadre pour porte-fenêtre
- moustiquaire enroulable à tirage vertical ou latéral
- moustiquaire plissée pour porte-fenêtre
Le milieu
Isolation
Chaleur/froid
Cadre
- profil PVC isolant multichambres
- valeur Uf 1,1 W/m2K
Vitrage isolant
- remplissage argon
- arêtes de vitrage légèrement rabattues
- contrôle qualité de chaque vitrage par scanner électronique
- marquage CEKAL et label de qualité RAL
Double vitrage
- comme Finstral Plus-Valor ou équivalent : Ug 1,1 W/m2K, g 0,65, LT 0,82
- intercalaire à isolation renforcée, soudé dans les angles, en noir, blanc ou brun
Triple vitrage
- comme Finstral Max-Valor ou équivalent : Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77
- le meilleur vitrage en Europe : isolation thermique et gain énergétique maximum, transparence maximale et teinte neutre
- intercalaire à isolation renforcée, soudé dans les angles, teinte noire
- réflexion faible (moins de 15%)
Valeurs d’isolation thermique
fenêtre à un vantail de dimensions normées pour le calcul Uw 1,23 x 1,48 m :
- Uw en double vitrage : 1,2 W/m2K
- valeur maximale en triple vitrage : Uw 0,77 W/m2K
fenêtre deux vantaux avec semi-fixe, dimensions normées pour le calcul Uw 1,23 x 1,48 m :
- Uw en double vitrage : 1,2 W/m2K
- valeur maximale en triple vitrage : Uw 0,88 W/m2K
Avertissement : certaines options comme le verre de sécurité, la protection solaire, l’isolation phonique peuvent diminuer les valeurs maximales.
Bruit
Composants insonorisants
- profils parfaitement solidaires
- joints coextrudés aux profils PVC
- vitrage collé à l’ouvrant au lieu d’être calé
- certificat d’essai de la valeur Rw, y compris valeurs de concordance spectrale (C ; Ctr), délivré par un organisme notifié est disponible
Valeurs d’isolation acoustique
valeur Rw pour fenêtre/porte à un vantail, surface jusqu’à 2,7 m2 :
- Rw standard: 32 (-2;-6) dB
- Rwmaximale 45 (-1;-3) dB
Avertissement : certaines options comme le verre de sécurité, la protection solaire, l’isolation thermique peuvent diminuer les valeurs maximales.
Étanchéité
Structure de l’étanchéité
- angles soudés
- joints solides et adaptés
- l’épaulement du joint central protège le ferrage
Étanchéité à l’eau
- classe 9A pour fenêtre deux vantaux
- classe 9A pour fenêtre deux vantaux en semi-fixe
- dimension standard 1,23 x 1,48 m selon EN 12208
Perméabilité à l’air
- classe 4 pour fenêtre deux vantaux
- classe 4 pour fenêtre deux vantaux en semi-fixe
- - dimension standard 1,23 x 1,48 m selon EN 12207
Résistance à la charge du vent
- classe C5 / B5 pour fenêtre un vantail
- classe C3 / B3 pour fenêtre deux vantaux en semi-fixe
- dimension standard 1,23 x 1,48 m selon EN 12210
Adaptations
Type de pose
Le neuf/réhabilitation
- pose en deux phases : le précadre isolant, FIN-Fix ou équivalent, est d’abord fixé et enduit dans la maçonnerie, puis à la fin du gros œuvre, les menuiseries sont montées dans le précadre
- pose en une seule phase : les fenêtres sont installées directement dans la maçonnerie
La rénovation
- pose sur cadre existant sans travaux de maçonnerie : le dormant de l’ancienne fenêtre est recoupé et recouvert par le nouveau cadre. Opération simple et rapide
- retirer l’ancienne fenêtre du précadre de pose et insérer la nouvelle dans le précadre
- dépose complète de l’ancien dormant et installation dans la maçonnerie de la nouvelle fenêtre.
Qualité de l’étanchéité
Adaptations fiables
- bibliothèque de plus de 700 coupes d’adaptation pour toute l’Europe, dont quelque 300 certifiées par l’institut indépendant ift de Rosenheim
Standards de pose actuels
- des formations obligatoires pour les poseurs présentent la mise en œuvre de matériaux d’étanchéité modernes
- tous les partenaires distributeurs suivent des formations à la pose Finstral et sont souvent certifiés pose par l’institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).
L’intérieur
Esthétique
Matériau
Couleur/surface
Teintes du cadre
- extra-lisse (surface compactée qui réduit l’impact des micropores sensibles à la saleté) : blanc
- satiné (effet imprimé directement en surface sans film collé, profilé teinté dans la masse) : blanc, gris soie, gris
- veiné (effet imprimé directement en surface sans film collé, profilé teinté dans la masse) : blanc, blanc antique, blanc perlé
- structure bois (film thermo-soudé au profil, surfaces veinées, profil teinté dans la masse) : castagno, chêne, noyer
Teintes du joint de vitrage
- assorti à la teinte PVC du cadre
Formes
Forme de l’élément
- forme rectangulaire
- forme oblique
- forme cintrée
Forme de l’ouvrant
- forme rectangulaire
- forme oblique
- forme cintrée
Aspect du cadre intérieur
- dormant et ouvrant en plan semi-uni
Poignées/paumelles
Poignées
- poignées en aluminium, série 1 et 2
- poignées en inox, série 3
- poignées avec rosette ronde série 11, 12, 13 et 14
- compatible avec toutes les poignées les plus courantes avec deux fixations à vis filetées M5
- compatible avec toutes les poignées extractibles du fabricant FSB
Paumelles
- paumelles apparentes
- paumelles cachées
Accessoires
Tablette intérieure
- tablette intérieure en MDF filmée dans la teinte de la fenêtre, réalisée sur mesure, avec angles droits ou arrondis
Habillage caisson volet roulant
- isolation thermique supplémentaire
- teinte assortie
- installation sans travaux de maçonnerie : le caisson existant est préservé
Poignée centrée History
- fenêtres deux vantaux avec semi-fixe en esthétique traditionnelle
Fonctionnement
Types d’ouverture
Ferrage ouverture à la française - oscillo-battant OF-OB (standard)
- ferrage de qualité
- rouleaux champignon auto-réglables
- pied de positionnement
- dispositif anti-fausse manœuvre
- hauteur poignée modifiable
Autres options d’ouverture
- fenêtre deux vantaux
- porte-fenêtre
- porte-fenêtre avec serrure
- imposte à soufflet
- porte coulissante parallèle
- porte couliissante parallèle oscillo-battante
Maniabilité
Confort de série
- le vitrage collé sur toute sa périphérie dans l’ouvrant garantit une utilisation simple, durable avec peu d’entretien
Autres options de confort
- dispositif d’aide oscillo-battant
- ouverture en oscillo-battant motorisée, actionnable par bouton ou connectée à système Smart Home, moteur électrique visible ou caché
- pour ferrage OF/OB, ouverture en oscillo-battant motorisée, actionnable par bouton ou connectée à système Smart Home, moteur visible ou caché
- seuil plat pour porte-fenêtre
Sécurité d’utilisation
Vitrages de sécurité
- vitrage trempé de sécurité
- vitrage feuilleté de sécurité
Blocage de l’ouverture OF
- ouverture d’abord à la française puis en oscillo-battant
- poignée verrouillable
- blocage de l’ouvrant
Système parachute d’ouvrant
- système parachute d’ouvrant contre la chute du vantail en cas de mauvais fonctionnement, de mauvaise utilisation ou d’entretien insuffisant
Aérer
Aération manuelle
- position oscillo-battante été/hiver
- aération réduite OB sécurisée
- frein d’ouvrant
- ouvrant d’aération, comme Finstral Vent ou équivalent
Aérateurs passifs
- comme Finstral PassiveVent Mini ou équivalent : 5 m3/h pour 8 Pa
- comme Finstral PassiveVent Midi sur ouvrant : 30 m3/h pour 8 Pa
- comme Finstral PassiveVent Midi sur dormant / élargisseur : 30 m3/h pour 8 Pa
Aérations actives
- comme Finstral ActiveVent ou équivalent : ventilation motorisée avec 4 débits réglables jusqu’à 45 m3/h
Tout autour
Service
Service après-vente
- service après-vente du fabricant
Certificats
- label RAL et marquage CEKAL pour double et triple vitrage isolant
- qualité certifiée ift
Système de management
- qualité EN ISO 9001
- environnement EN ISO 14001
- sécurité au travail BS OHSAS 18001
- énergie EN 50001